盐城市农业科学院技术开发楼二楼办公室

装修工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 施工内容 | 工程量 | 价 格 | 备 注 |
| 一、墙地面改造内容 | | | | |
| 1 | 墙面处理 | 1060㎡ |  | 含粉刷、修补、找平，采用立邦环保漆涂刷三遍 |
| 2 | 木门 | 8套 |  | 包含门套、五金及安装，采用复合实木门 |
| 3 | 地面处理 | 87㎡ |  | 含拆除、更新安装，以及门条踢脚线 |
| 4 | 隔断修复 | 14㎡ |  | 含石膏板材 |
| 5 | 顶部石膏装饰线条 | 150m |  |  |
| 6 | 走廊吊顶 | 32㎡ |  | 烤漆面集成吊顶，铝材厚度不低于0.7mm |
| 二、强弱电路网线改造内容 | | | | |
| 7 | 配电箱22回路 | 1套 |  | 22路漏保 |
| 8 | 配电箱10回路 | 1套 |  | 3个3相4线漏保 |
| 9 | 网络箱 | 1套 |  | 不包含交换机 |
| 10 | 开槽 | 7间 |  |  |
| 11 | 混凝土封槽 | 7间 |  |  |
| 12 | 电线盒 | 90个 |  | 中财 |
| 13 | 凿埋配电箱 | 1个 |  |  |
| 14 | 凿埋配电箱 | 2个 |  |  |
| 15 | 16mm 5芯电缆 | 7m |  | 国标 |
| 16 | 10mm 5芯电缆 | 32m |  | 国标 |
| 17 | 铜接头 | 1件 |  |  |
| 18 | 2.5mm铜塑线 | 1100m |  | 国标 |
| 19 | 4mm铜塑线 | 280m |  | 国标 |
| 20 | 6mm铜塑线 | 100m |  | 国标 |
| 21 | 20PVC管 | 500m |  | 中财 |
| 22 | 开孔 | 3个 |  |  |
| 23 | LEd明装顶灯 | 14盏 |  | 雷士 |
| 24 | LED孔灯 | 30盏 |  | 雷士或奥普 |
| 25 | 五孔插座 | 38个 |  | 雷士或TCL |
| 26 | 三开开关 | 7个 |  | 雷士或TCL |
| 27 | 16A插座 | 13个 |  | 雷士或TCL |
| 三、其他项目内容 | | | | |
| 28 | 拆除及杂物清运 | 1项 |  |  |
| 29 | 保洁及地面保护 | 1项 |  |  |